定　期　作　業　内　容

|  |  |
| --- | --- |
| 作　業　名 | 内　　容 |
| １　受水槽水質検査 | 年１回　　 |
| ２　水槽等清掃 |  |
| （１）受水槽 | 年1回（２槽式　10.0ｍ³×１） |
| （２）消火用補給水槽 | 　年１回（0.5ｍ³×1） |
| （３）雨水貯留槽 | 　年１回 |
| （４）消火水槽 | 　年1回（5.2ｍ³×１） |
| （５）湧水槽 | 　年1回 |
| ３　排水処理槽 | 　年3回（原水槽：13.6m³×1 放流槽：6.8m³×1 中和槽：0.6m³×1） |

* 運用状況によって、変更する場合があります。